EESchema Schematic File Version 2
LIBS:power
LIBS:device
LIBS:transistors
LIBS:conn
LIBS:linear
LIBS:regul
LIBS:74xx
LIBS:cmos4000
LIBS:adc-dac
LIBS:memory
LIBS:xilinx
LIBS:microcontrollers
LIBS:dsp
LIBS:microchip
LIBS:analog_switches
LIBS:motorola
LIBS:texas
LIBS:intel
LIBS:audio
LIBS:interface
LIBS:digital-audio
LIBS:philips
LIBS:display
LIBS:cypress
LIBS:siliconi
LIBS:opto
LIBS:atmel
LIBS:contrib
LIBS:valves
LIBS:Custom_Parts
LIBS:Nixie_IN8_Breakout-cache
EELAYER 25 0
EELAYER END
$Descr USLetter 11000 8500
encoding utf-8
Sheet 1 1
Title ""
Date ""
Rev ""
Comp ""
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
$Comp
L IN-8 T1
U 1 1 590F8FF1
P 4850 4200
F 0 "T1" H 5100 4200 60  0000 C CNN
F 1 "IN-8" H 4600 4200 60  0000 C CNN
F 2 "Custom Parts:IN-8" H 4850 4150 60  0001 C CNN
F 3 "" H 4850 4150 60  0001 C CNN
	1    4850 4200
	-1   0    0    1   
$EndComp
$Comp
L CONN_02X06 J1
U 1 1 591006B6
P 6300 4200
F 0 "J1" H 6300 4550 50  0000 C CNN
F 1 "CONN_02X06" H 6300 3850 50  0000 C CNN
F 2 "Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x06_Pitch2.54mm" H 6300 3000 50  0001 C CNN
F 3 "" H 6300 3000 50  0001 C CNN
	1    6300 4200
	1    0    0    -1  
$EndComp
Text Label 5300 3800 0    60   ~ 0
0
Text Label 4400 3800 0    60   ~ 0
1
Text Label 4500 3800 0    60   ~ 0
2
Text Label 4600 3800 0    60   ~ 0
3
Text Label 4700 3800 0    60   ~ 0
4
Text Label 4800 3800 0    60   ~ 0
5
Text Label 4900 3800 0    60   ~ 0
6
Text Label 5000 3800 0    60   ~ 0
7
Text Label 5100 3800 0    60   ~ 0
8
Text Label 5200 3800 0    60   ~ 0
9
Text Label 4850 4600 0    60   ~ 0
A
Text Label 6550 3950 0    60   ~ 0
A
Text Label 6050 3950 2    60   ~ 0
A
Text Label 6550 4050 0    60   ~ 0
1
Text Label 6550 4150 0    60   ~ 0
2
Text Label 6550 4250 0    60   ~ 0
3
Text Label 6550 4350 0    60   ~ 0
4
Text Label 6550 4450 0    60   ~ 0
5
Text Label 6050 4450 2    60   ~ 0
6
Text Label 6050 4350 2    60   ~ 0
7
Text Label 6050 4250 2    60   ~ 0
8
Text Label 6050 4150 2    60   ~ 0
9
Text Label 6050 4050 2    60   ~ 0
0
$EndSCHEMATC
